**竞价文件**

项目编号： 2025007

项目名称：广东省河源监狱门禁设备采购项目

采购方式： 竞价

广东省河源监狱

2025年2月

目 录

[第一篇 供应商须知……………………………………………………2](#_Toc515353571)

[第二篇 用户需求书……………………………………………………](#_Toc515353571)4

[第三篇 报价文件格式 …………………………………………………](#_Toc515353572)5

1. **供应商须知**

**一、竞价说明**

（一）参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用；

（二）供应商必须按竞价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

（三）供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人；

（四）若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任；

（五）成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人；

（六）若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购人式；

（七）成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动；

（八）如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力；

（九）参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价；

（十）采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担；

（十一）竞价文件的澄清：供应商对本竞价文件如有疑问，请于报名截止日期前以书面形式（盖公章）交至采购人，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购人可不予答复。

**二、报价提交资料**

（一）供应商应根据本公告要求，完整、真实、准确地填写相应报价附件，并对竞价文件资料承担责任。

（二）供应商应一式一份提交报价文件。

**三、报价文件的递交**

（一）供应商应将报价文件密封在一个不透明的外层封装中；

（二）密封封装均应：**密封封装表面应正确标明供应商名称、项目名称、采购人名称、报价日期等，并注明报价截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖供应商法人公章；**

（三）供应商务必于报价截止时间前，将报价文件按要求送达报价地点，详见《采购公告》；

（四）报价截止时间后不得修改报价文件。但属于竞价小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

**四、确定成交候选人**

（一）本项目成交供应商为1家，报价最低的确定为成交人；

（二）供应商单价报价不得高于单价最高限价，否则将作无效报价处理；

（三）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（四）报价最低供应商出现2家以上情形时，以当场摇珠形式选取本项目实施单位。

**五、无效报价**

（一）参与竞价的供应商报价高于最高限价的视为无效报价；

（二）供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

（三）供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价；

（四）报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

（五）竞价文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应；供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效报价处理；

（六）按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

（七）有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

1.存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

2.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

3.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

6.不同供应商的响应文件相互混淆。

**六、竞价活动失败**

（一）有效报价供应商少于3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

**七、授予合同**

（一）从竞价小组推荐的成交候选人中，采购人依法确定成交人。

（二）本竞价文件、成交人的报价文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对报价文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释均以采购人的理解确认为准。

**第二章 用户需求书**

一、项目概况

采购人拟对部分管理区域采购安装可视对讲系统，同时对现有门锁进行改造，实现实时对讲通话及门禁控制。

二、预算金额

人民币108464.8元。

三、标的清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **品牌/**  **型号** | **参数/功能描述** | **数量** | **单位** | **单价最高限价（元）** | **总价限价**  **（元）** |
| 1 | 可视对讲机 | 海康威视DS-KV8223-M1 | 【技术参数】1. 操作系统：嵌入式操作系统；2. 屏幕尺寸：无屏；3. 屏幕分辨率：无；4. 摄像头参数：CMOS低照度200w像素高清彩色摄像头，红外补光；5. 操作方式：2个实体按键；6. 存储容量：无；7. 认证方式：无；8. 通信方式：有线网络；9. 网络协议：支持SIP2.0、TCP/IP、RTSP、isup协议、isapi协议、SDK协议、萤石协议；10. 硬件接口：RJ45\*1，电源接口\*1，RS485\*1，IO输入\*2，继电器接口\*1，音频输入接口\*1，音频输出接口\*1，TF/micro SD卡接口\*1；11. 安装方式：明装；12. 供电方式：DC 12V /标准POE；13. 设备功耗：≤8W；14. 工作温度：-30℃-＋53℃；15. 工作湿度：10%-95% 16. 防护等级：IP65、IK08；17. 产品尺寸：174mm\*91mm\*29mm 【功能特性】：1. 采用监控级200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持作为安防监控点7\*24全天候预览、录像；2. 采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光；3. 自带门禁功能，实现单元门的电控；4. 支持外接一个RS485读卡器，作为出门读卡使用；5. 支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能；6. 支持与室内机、中心管理机之间双向对讲；7. 支持云眸社区接入，配合云眸社区APP实现云对讲功能；8. 支持VOIP电话网关功能，通过云眸配置业主手机号，在室内机和APP无应答时可拨打业主电话；9. 支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1拖7共8台门口机；10. 支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警；11. 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；12. 工程安装便利性（支持中心远程升级、本地Web管理，支持刷机批量配置） | 35 | 部 | ¥1,499.84 | ¥52,494.40 |
| 2 | 管理机 | 海康威视DS-KM9503 | 【技术参数】1.显示屏：10.1英寸IPS彩色触摸屏；2.显示屏分辨率：1280\*800；3.摄像头：CMOS 200W像素，可开关；4.操作方式：触摸屏幕+触摸按键；5.网络协议：TCP/IP 、RTSP、SIP2.0；6.硬件接口：RJ45\*1，RS485\*1，USB\*3（其中一个是下载口），IO输入\*2，IO输出\*2，TF拓展接口\*1，HDMI\*1；7.供电方式：DC12V(自带电源适配器)或标准POE；8.设备功耗：≤12W；9.工作温度： -10 °C-+50 °C；10.工作湿度：10%-90%；11.防护等级：IP54，室内使用；12.安装方式：桌面式安装或壁挂式安装；13.产品尺寸：292mm\*166mm\*31mm（长\*宽\*厚）； 【功能特性】1.视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲；2.对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能；3.多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16台设备；4.副机管理：支持1主64副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫；5.录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音；6.远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁；7.广播功能：支持实时广播、定时广播功能；8.报警接收：实时接收、显示业主家庭室内机发送的报警信息；9.SIP服务：提供10000路SIP服务，节省成本，优化产品系统架构；10.外设拓展：支持拓展鹅颈话筒、音箱&指纹模块、TF卡，用于提高音量，扩展容量，提高安全性；11.安卓系统，支持第三方app安装（2个），便于拓展个性业务应用；12.设备管理：设备支持对室内机校时，支持查看门口机、室内机在线状态可对门口机、室内机升级；13.Web管理：设备支持web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； | 1 | 部 | ¥4,461.16 | ¥4,461.16 |
| 3 | 对讲机电源 | 绿电LD-12360 LRS | 额定功率：360 W；输入电压：180-264V；输出电压：12V；输出电流：30A | 8 | 部 | ¥207.83 | ¥1,662.64 |
| 4 | 电机锁 | 海康DS-K4E101 | 单头静音锁；带指示灯状态反馈；支持钥匙开门；供电DC12V。 | 17 | 套 | ¥361.73 | ¥6,149.41 |
| 5 | 单门磁力锁 | 海康DS-K4H450PSC | 500公斤单门磁力锁；带门磁反馈信号；带指示灯状态反馈；供电DC12V。 | 1 | 套 | ¥636.21 | ¥636.21 |
| 6 | 闭门器 | 海康DS-K4DC104 | 铝合金材质；液压模式，适合门重：60-85KG。 | 1 | 台 | ¥191.44 | ¥191.44 |
| 7 | 24口接入交换机 | 华为S5735S-L24T4S-QA2 | 设备要求：交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps，千兆电口≥24个，千兆SFP+光口≥4个。 二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF路由协议。 安全功能：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持CPU防攻击。 QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记。 管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 8 | 部 | ¥1,551.05 | ¥12,408.40 |
| 8 | 超五类屏蔽4对双绞线 | 唯康 | 1.超过 ANSI/TIA-568-C.2 ， ISO/IEC11801:2002, EN5013:2002 中的要求；2.品质稳定并可传输达100MHz，单股线径23AWG,4对,8芯，每芯带有彩色护套，十字分割；3.结构：FTP；4.导体直径 0.57±0.005mm；5.工作过程中（最小）弯曲半径 65mm；6.护套：聚氯乙烯 (PVC) ；7.产品包装：纸箱包装（305米）；8.选用高质量的材料制成，保证25年性能不变，生产厂家提供25年质保承诺和授权函。 | 1050 | 米 | ¥3.82 | ¥4,011.00 |
| 9 | 电源线 | 珠江 | RVV2×1.00 | 1050 | 米 | ¥3.39 | ¥3,559.50 |
| 10 | 定制值班台面 | 定制 | 根据新增对讲管理机尺寸重新定制武警值班室四联操作台钢板桌面，桌面面积为2.4\*0.9平方米。 | 1 | 平方米 | ¥1,840.00 | ¥1,840.00 |
| 11 | 安装以及辅材费用 | 定制 | 安装门禁控制设备以及配套辅材，含暗敷施工、定制实施，含PVC管材、螺丝、扎带、胶布、接插件、安装底盒等各类施工辅材，满足项目建设需求；需要在武警值班室内网电脑安装海康iVMS-4200客户端，并将对讲分机及管理机添加到客户端进行统一管理。 | 35 | 项 | ¥257.26 | ¥9,004.10 |
| A | 以上小计 | A | | | | | ¥96,418.26 |
| B | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 | | | | | ¥4,616.43 |
| C | 其他项目合计 | 预算包干费等 | | | | | ¥1,290.59 |
| D | 税费 | (A+B+C)\*6% | | | | | ¥6,139.52 |
| E | 合计 | A+B+C+D | | | | | ¥108,464.80 |
| 注：.以上含2年系统运维，安装调试、人工和税金等费用。 | | | | | | | |

四、服务内容

（一）安装可视对讲分机，对现有电子门锁进行改造，同时预留1部用于日常紧急更替，共计33部可视对讲分机。

（二）安装可视对讲分机，安装1套电子门锁，共计安装2部可视对讲分机，1套电子门锁。

（三）安装可视对讲管理机1部，实现与各门禁点的实时对讲通话及门禁控制。

（四）在8个部位各安装1台24口交换机，共计安装8台24口交换机。

（五）根据新增对讲管理机尺寸，重新定制值班四联操作台钢板桌面。

五、服务标准

按项目清单、服务内容要求配备设备，规范铺设线路，对设备进行安装调试，对接门禁管理平台，确保设备和系统正常运行。

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

（二）设备调试、系统对接必须能确保设备在相应系统内能顺畅、高效运行。

六、（交付）期限

合同签订之日起45个自然日内。

七、供应商资格条件

（一）具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

（二）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力。

（三）供应商的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不得为同一人且与其他供应商之间不得存在直接控股、管理关系。

八、款项支付

项目验收合格，收到供应商有效发票后15日内完成合同金额支付。

九、售后保障

本项目自验收合格之日起质保2年。供应商签订合同后5个工作日内，需缴纳合同总价的3%作为履约保证金。履约保证金在项目验收合格后自动转为质量保证金，合同期满全额无息退回。质保期内，供应商为采购人免费更换和维修有缺陷或者故障的设备和线路，提供相应的系统和功能的技术支持，由此产生的一切费用均由供应商承担。如履行合同期间采购人发现供应商未按规定履行合同，采购人有权一次性扣除保证金，有权结束合作并立即终止合同（造成的损失由供应商承担），同时拒绝该供应商法人旗下所有公司参与采购人其它项目采购。

十、验收标准

采购人根据有关国家行业所列标准及规范、规定、核对项目采购文件、清单、货物原厂证明、合同等材料，采购项目品牌、数量、质量、功能、安装工艺、对接测试情况和运行情况等均需符合要求。

**第三篇 报价文件格式**

**广东省河源监狱门禁设备采购项目**

**报**

**价**

**文**

**件**

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人/授权代表签名：

联系电话：

日期： 年 月 日

目 录

一、报价函………………………………………………1

二、营业执照副本………………………………………2

三、法定代表人/负责人证明书 ………………………3

四、授权委托书（如需授权）…………………………4

五、报价表………………………………………………5

1. **资格性、符合性部分**

1.报价函

**报价承诺函**

致： **（采购人全称） ：**

关于贵单位发布 **（项目名称）**的采购公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下承诺：

一、我公司承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。我公司清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

二、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、我公司具有本次采购项目供货及服务能力，我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

四、我公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

五、我公司没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

六、我公司的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

七、我公司在本项目中不分包、转包且不联合参与采购活动。

八、我公司报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

我公司承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

**备注：**

1.本承诺函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

2.本承诺函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：

2.营业执照副本（复印件加盖公章）

3.法定代表人/负责人证明书

**法定代表人/负责人证明书**

同志，现任我单位 （职务），为法定代表人/负责人，特此证明。

附：

法定代表人/负责人性别： 年龄： 身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

有效日期：至 签发日期：

单位（盖公章）：

说明：1．法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

**（请供应商务必提供下列附件）**

法定代表人/负责人身份证复印件

（反面）

法定代表人/负责人身份证复印件

（正面）

4．法定代表人/负责人授权书（若供应商代表非法定代表人/负责人时适用）

**法定代表人/负责人授权书**

**致： 广东省河源监狱**

本授权书声明：注册于 （国家或地区）的 （供应商名称）的在下面签字的 （法定代表人/负责人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广东省河源监狱门禁设备采购项目”的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

供应商名称（单位盖公章）：

地 址：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字）：

职 务：

**（请供应商务必提供下列附件）**

代理人身份证复印件

（反面）

代理人身份证复印件

（正面）

1. **报价部分**

**报价表**

[价格单位：（人民币）元]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **数量** | **预算金额**  **（元）** | **统一折扣率（%）** | **完成工期** | **备注** |
| 1 | 广东省河源监狱门禁设备采购项目 | 1项 | ¥108,464.80 | 小写： %  大写：百分之 | 合同签订之日起45个日历天完工。 | 1.绿色施工安全防护措施费¥4,616.43元，该措施费为不可竞争费用。  2.本项目6%税率不可下浮。 |

注：

1.供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.折扣率报价没有大于100%，也没有为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价；折扣率低的为成交供应商。供应商所报折扣率为成交折扣率，即：**合同物品单价=单价最高限价\*统一折扣率（折算后单价四舍五入保留两位小数点）**；在本项目合同服务履行期间，该折扣率不作另行调整；

4.响应折扣率的报价均应包含国家规定的税费；

5.本项目不接受有选择性的响应报价，只允许报一个统一折扣率，且所报的折扣率适用于采购清单内的所有物品。

供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日