**竞价文件**

项目编号： 2024047

项目名称：广东省河源监狱安防系统完善项目

采购方式： 竞价

广东省河源监狱

2024年8月

目 录

[第一篇 供应商须知……………………………………………………1](#_Toc515353571)

[第二篇 用户需求书……………………………………………………](#_Toc515353571)4

[第三篇 报价文件格式 …………………………………………………](#_Toc515353572)9

1. **供应商须知**

**一、竞价说明**

（一）参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用；

（二）供应商必须按竞价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

（三）供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人；

（四）若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任；

（五）成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人；

（六）若本项目竞价失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式；

（七）成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价活动；

（八）如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力；

（九）参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价；

（十）采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担；

（十一）竞价文件的澄清：供应商对本竞价文件如有疑问，请于报名截止日期前以书面形式（盖公章）交至采购人，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购人可不予答复。

**二、报价提交资料**

（一）供应商应根据本公告要求，完整、真实、准确地填写相应报价附件，并对竞价文件资料承担责任。

（二）供应商应一式一份提交报价文件。

**三、报价文件的递交**

（一）供应商应将报价文件密封在一个不透明的外层封装中；

（二）密封封装均应：**密封封装表面应正确标明供应商名称、项目名称、采购人名称、报价日期等，并注明报价截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖供应商法人公章；**

（三）供应商务必于报价截止时间前，将报价文件按要求送达报价地点，逾期概不受理，详见《竞价公告》；

（四）报价截止时间后不得修改报价文件。但属于竞价小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

**四、确定成交候选人**

（一）本项目成交供应商为1家，报价最低的确定为成交人；

（二）供应商单价报价不得高于单价最高限价，否则将作无效报价处理；

（三）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（四）报价最低供应商出现2家以上情形时，以当场随机选取方式确定本项目实施单位。

**五、无效报价**

（一）参与竞价的供应商报价高于最高限价的视为无效报价；

（二）供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

（三）供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价；

（四）报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

（五）竞价文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应；供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效报价处理；

（六）按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

（七）有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

1.存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

2.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

3.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

6.不同供应商的响应文件相互混淆。

**六、竞价活动失败**

（一）有效报价供应商少于3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

**七、授予合同**

（一）从竞价小组推荐的成交候选人中，采购人依法确定成交人。

（二）本竞价文件、成交人的报价文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对报价文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释均以采购人的理解确认为准。

**第二章 用户需求书**

一、项目概况

采购人根据管理需要，对部分安防系统进行完善。

二、预算金额

人民币280626.57元。

1. 标的清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌/型号** | **参数/功能描述** | **数量** | **单位** | **单价最高****限价（元）** | **小计（元）** |
| **一、安防部分** |
| 1 | 超五类屏蔽4对双绞线 | VCOM | 1.超过 ANSI/TIA-568-C.2 ， ISO/IEC11801:2002, EN5013:2002 中的要求；2.品质稳定并可传输达100MHz，单股线径23AWG,4对,8芯，每芯带有彩色护套，十字分割；3.结构：FTP；4.导体直径 0.57±0.005mm；5.工作过程中（最小）弯曲半径 65mm；6.护套：聚氯乙烯 (PVC)；7.产品包装：纸箱包装（305米）；8.选用高质量的材料制成，保证25年性能不变。 | 3000 | 米 | ¥6.67  | ¥20,010.00  |
| 2 | 电源线 | 海康 | RVV2×1.00。 | 300 | 米 | ¥3.97  | ¥1,191.00  |
| 3 | 摄像机移装 | 定制 | 移装摄像机及调试，含定制实施，含阻燃PVC线槽线管、螺丝、扎带、胶布、接插件等各类施工辅材，满足建设需求。 | 10 | 个 | ¥254.08  | ¥2,540.80  |
| 4 | 应急报警按钮移装 | 定制 | 拆除安装应急报警按钮及调试，含定制实施，含阻燃PVC线槽线管、螺丝、扎带、胶布、接插件等各类施工辅材，满足建设需求。 | 30 | 个 | ¥77.39  | ¥2,321.70  |
| A | 小计 |  |  | ¥26,063.50  |
| **二、门禁部分** |
| 1 | 门禁控制器 | 海康DS-K260XYZ-ABC | TCP/IP网络二门控制器，可控制二个门单向进出或一个门双向进出，提供2组电锁电源12VDC输出；上行通讯接口： 1个，10/100MB以太网，RJ45接口；校时 内置支持SNTP国际标准校时协议；支持TCP/IP远程升级。 | 54 | 个 | ¥928.03  | ¥50,113.62  |
| 2 | 读卡器（密码+卡）国密 | 海康DS-K1102GK | 支持介质：支持本系统正常授权的国密卡读取，非本系统授权或非本系统的国密卡不可读。读卡距离：读卡距离 3~5cm。通讯接口： Wiegand26/34自适应，通讯要求加密，非本系统读卡器不可接入。通讯距离：不小于100m。信号反馈 ：支持LED灯、蜂鸣器信号反馈：根据不同的事件反馈不同的信号。工作电压 额定电压DC12V。工作电流 ≤80ｍＡ。适应86底盒安装。 | 57 | 个 | ¥660.64  | ¥37,656.48  |
| 3 | 单门磁力锁 | 海康DS-K4H450PSC | 500公斤单门磁力锁和支架；带门磁反馈信号；带指示灯状态反馈；供电DC12V。 | 30 | 套 | ¥555.21  | ¥16,656.30  |
| 4 | 双门磁力锁 | 海康DS-K4H450PDC | 500公斤双门磁力锁和支架；带门磁反馈信号；带指示灯状态反馈；供电DC12V。 | 3 | 套 | ¥923.21  | ¥2,769.63  |
| 5 | 电机锁 | 海康DS-K4E101 | 单头静音锁；带指示灯状态反馈；支持钥匙开门；供电DC12V。 | 21 | 台 | ¥302.00  | ¥6,342.00  |
| 6 | 出门按钮 | 海康EB29 | 塑胶型。 | 51 | 个 | ¥74.66  | ¥3,807.66  |
| 7 | 闭门器 | 海康DS-K4DC104 | 铝合金材质；液压模式，适合门重：60-85KG。 | 51 | 台 | ¥214.97  | ¥10,963.47  |
| 8 | 16口交换机 | 海康DS-3E1516-E | 16口千兆，网管，非POE供电，交换容量56Gbps。 | 2 | 台 | ¥700.86  | ¥1,401.72  |
| 9 | 超五类屏蔽4对双绞线 | VCOM | 1.超过 ANSI/TIA-568-C.2 ， ISO/IEC11801:2002, EN5013:2002 中的要求；2.品质稳定并可传输达100MHz，单股线径23AWG,4对,8芯，每芯带有彩色护套，十字分割；3.结构：FTP；4.导体直径 0.57±0.005mm；5.工作过程中（最小）弯曲半径 65mm；6.护套：聚氯乙烯 (PVC)；7.产品包装：纸箱包装（305米）；8.选用高质量的材料制成，保证25年性能不变。 | 4320 | 米 | ¥6.67  | ¥28,814.40  |
| 10 | 电源线 | 海康 | RVV2×1.00 | 4320 | 米 | ¥3.97  | ¥17,150.40  |
| 11 | 安装调试 | 定制 | 安装调试门禁控制设备以及配套辅材，含暗敷施工、定制实施，含PVC管材、螺丝、扎带、胶布、接插件、安装底盒等各类施工辅材，满足项目建设需求。 | 1 | 项 | ¥2,085.01  | ¥2,085.01  |
| 12 | 对接统一门禁管理平台 | 定制 | 刷卡器设备、门禁控制器设备需接入监狱统一门禁管理平台，实现门禁的集中管控和统一管理。 | 1 | 项 | ¥15,000.00  | ¥15,000.00  |
| 13 | 门禁标准化测试 | 定制 | 配合省监狱局统一门禁标准化测试。含标准SDK接口，秘钥算法、国密秘钥管理及制卡发卡标准，国密制卡写卡标准、国密读卡器标准、国密写卡发卡器标准、以及相关门禁控制标准、国密门禁应用系统相关标准测试。 | 1 | 项 | ¥20,000.00  | ¥20,000.00  |
| B | 小计 |  |  | ¥212,760.69  |
| **三、合计** |
| C | 安防和门禁部分 | A+B | 1 | 项 |  | ¥238,824.19  |
| D | 绿色施工安全防护措施费和其他措施费 |  | 1 | 项 |  | ¥14,877.14  |
| E | 预算包干费 |  | 1 | 项 |  | ¥3,754.24  |
| F | 税费 | (C+D+E)\*9% | 1 | 项 |  | ¥23,171.00  |
| G | 合计 |  |  |  |  | ¥280,626.57  |
| **注：以上含2年系统运维，设备对接、安装调试、测试、人工和税金等费用。** |

四、服务内容

在楼层值班室、楼层通道等部位新装100个网络信息点、54套电子门禁，移装30个报警按钮和10个摄像头，以及铺设配套的线管线材，满足管理需要。楼层值班室安装网络信息点和安防设备，需接入监狱网络和安防系统后台。54套电子门禁，需接入统一门禁管理平台，同时配合省局开展统一国密秘钥标准化测试。

五、服务标准

按项目清单、服务内容要求配备设备，规范铺设线路，对设备进行安装调试，对接统一门禁管理平台，配合省监狱局统一门禁标准化测试，确保设备和系统正常运行。

（一）设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

（二）设备调试、系统对接必须能确保设备在相应安防系统内能顺畅、高效运行。

（三）配合测试必须能确保能够提供标准SDK接口，秘钥算法、国密秘钥管理及制卡发卡标准，国密制卡写卡标准、国密读卡器标准、国密写卡发卡器标准、以及相关门禁控制标准、国密门禁应用系统相关标准测试。

六、（交付）期限

合同签订之日起45个自然日内。

七、款项支付

项目验收合格，收到供应商有效发票后15日内完成合同金额支付。

八、售后保障

本项目自验收合格之日起质保2年。供应商签订合同后5个工作日内，需缴纳合同总价的5%作为履约保证金。履约保证金在项目验收合格后自动转为质量保证金，合同期满全额无息退回。质保期内，供应商为采购人免费更换和维修有缺陷或者故障的设备和线路，提供相应的系统和功能的技术支持，由此产生的一切费用均由供应商承担。如履行合同期间采购人发现供应商未按规定履行合同，采购人有权一次性扣除保证金，有权结束合作并立即终止合同（造成的损失由供应商承担），同时拒绝该供应商法人旗下所有公司参与采购人其它项目采购。

九、验收标准

采购人根据有关国家行业所列标准及规范、规定、核对项目采购文件、清单、货物原厂证明、合同等材料，采购项目品牌、数量、质量、功能、安装工艺、对接测试情况和运行情况等均需符合要求。

**第三篇 报价文件格式**

**广东省河源监狱安防系统完善项目**

**报**

**价**

**文**

**件**

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人/授权代表签名：

联系电话：

日期： 年 月 日

目 录

一、报价函………………………………………………1

二、供应商资格声明函…………………………………2

三、营业执照（副本）…………………………………3

四、同类业绩合同………………………………………4

五、法定代表人/负责人证明书 ………………………5

六、授权委托书（如需授权）…………………………6

七、报价表………………………………………………7

**（一）资格性、符合性部分**

1．报价函

**报 价 函**

**致：广东省河源监狱**

根据贵方“广东省河源监狱安防系统完善项目”的报价邀请，我方 （供应商名称）作为供应商正式授权 （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本报价的一切事宜。

在此提交的竞价文件，包括如下等内容，并已密封封装：

（一）报价文件。

我方已完全明白文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加“广东省河源监狱安防系统完善项目”的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期自报价截止日后90天有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其他数据或信息；

（六）我方声明报价文件及所提供一切资料均真实无误，**无任何虚假或不真实的材料。如我方在报价文件中提供任何不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人可视为报价无效，并由我方承担由此产生的全部法律责任**。

（七）我方理解贵方不一定接受任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果成交，将保证履行竞价文件以及竞价文件修改书（如有）中的全部责任和义务，在成交通知书规定的时间内签订《合同书》，并严格按国家有关法规履行自己的全部责任，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

 供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日

2．资格声明书

**供应商资格声明函**

致：广东省河源监狱

　　　关于贵单位发布“广东省河源监狱安防系统完善项目”的邀请投标函，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

　　一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

　　（一）具有独立承担民事责任的能力；

　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。

　　　二、本公司具有本次采购项目服务能力（详见同类业绩）。

　　　三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

　　　本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

　　特此声明！

　　备注：

（1）本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

（2）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日

1. 营业执照（副本）（复印件加盖公章）

4.同类业绩合同（复印件加盖公章）5.法定代表人/负责人证明书

**法定代表人/负责人证明书**

 同志，现任我单位 （职务），为法定代表人/负责人，特此证明。

附：

法定代表人/负责人性别： 年龄： 身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

有效日期：至 签发日期：

单位（盖公章）：

说明：1．法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

**（请供应商务必提供下列附件）**

法定代表人/负责人身份证复印件

（反面）

法定代表人/负责人身份证复印件

（正面）

6．法定代表人/负责人授权书（若供应商代表非法定代表人/负责人时适用）

**法定代表人/负责人授权书**

**致： 广东省河源监狱**

本授权书声明：注册于 （国家或地区）的 （供应商名称）的在下面签字的 （法定代表人/负责人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广东省河源监狱安防系统完善项目”的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

供应商名称（单位盖公章）：

地 址：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字）：

职 务：

**（请供应商务必提供下列附件）**

代理人身份证复印件

（反面）

代理人身份证复印件

（正面）

1. **报价部分**

**报价表**

[价格单位：（人民币）元]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价下浮率报价（%） | 备注 |
| 广东省河源监狱安防系统完善项目 | 项 | 1 | 大写：百分之 小写： % |  |

注：

1.供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

2.所有价格均系用人民币表示，单位为元，均包含产品价格、运输、人工、安全、税金等一切费用；

3.下浮率报价不得大于或等于100%，也不得为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价；下浮率最高的为成交供应商（**项目清单D项绿色施工安全防护措施费和其他措施费14,877.14元不参与下浮**）。供应商所报下浮率为成交下浮率，即：**合同成交单价=单价最高限价\*（1-单价下浮率）**；下浮后成交单价保留两位小数点（四舍五入）；在本项目合同服务履行期间，该下浮率不作另行调整；

4.本项目不接受有选择性的报价，只允许报一个下浮率，**所报的下浮率适用采购清单所有项目内容。**

供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日